Come prima cosa dobbiamo costruirci il cavo (max. 10-15cm di lunghezza) di programmazione seguendo lo schema allegato

