**E-BIKE RUFF 20**

**CENTRALINA CONTROLLER DMHC**

**36VOLT-15AMPERE**

**RUOTE 20”**

**HZTQKJ05 NANJING DMHC**

**CONNETTORI WP PLUG CONTROLLER RUFF 20**

**BLU – SENSORE PEDALATA PAS -4 PINS/FEMMINA**

**ROSSO –PORTACELLULARE+CARICA USB 2 PINS/MASCHIO**

**ROSSO – LUCE FRONTALE FARO 2 PINS/FEMMINA**

**NERO GROSSO – AL MOTORE 9 PINS/FEMMINA**

**VERDE – AL DISPLAY (G51) (S866) 5 PINS/FEMMINA**

**F 20 – GYR X20 ?**